|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0115** | **Codice R.E.M** | **14928** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ELETTROMECCANICA APRILIA** | | Data : 19/02/2020 13:45:53 |
| Prog. N^ 243 | INDOTTO MOTORE KW 800 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **56.841** | 180.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1130.00 | Peso | 1200.00 |
| P2 | **63.946** | 160.00 | c | 475.00 | rpm | 1400 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **282.0** | **0.00** | **261.7** |
| **216.4°** | **184.7°** | **103.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.9** | **0.0** | **2.5** |
| **291.5°** | **217.9°** | **193.9°** |

Velocità di misura = 457 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta e ventola