|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0145** | **Codice R.E.M**  | **14935** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ELETTROMECCANICA APRILIA**  | Data : 05/03/2020 14:06:38 |
| Prog. N^ 139 | INDOTTO MOT CGE HP 560 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **151.576** | 420.00 | a | 360.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 520.00 | Peso | 2000.00 |
| P2 | **151.576** | 420.00 | c | 370.00 | rpm | 375 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1337**  | **0.00**  | **3805** |
| **355.7°** | **205.5°** | **195.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **13**  | **0**  | **15** |
| **190.3°** | **146.1°** | **68.9°** |

Velocità di misura = 288 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia