|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0328** | **Codice R.E.M** | **15004** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **GFR ENGINEERING** | | Data : 12/06/2020 13:50:23 |
| Prog. N^ 647 | SCHORCH KB5426G AA02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.771** | 140.00 | a | 500.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 465.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **5.771** | 140.00 | c | 590.00 | rpm | 2955 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **73.67** | **0.00** | **133.51** |
| **56.5°** | **233.2°** | **235.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.60** | **0.00** | **1.63** |
| **346.9°** | **163.5°** | **165.4°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta