|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0328** | **Codice R.E.M** | **15004** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **GFR ENGINEERING** | | Data : 12/06/2020 14:03:23 |
| Prog. N^ 647 | SCHORCH KB5426G AA02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **15.688** | 65.00 | a | 295.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 980.00 | Peso | 205.00 |
| P2 | **4.546** | 140.00 | c | 590.00 | rpm | 2955 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.4** | **0.00** | **3.5** |
| **324.1°** | **140.7°** | **141.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.42** | **0.0** | **0.56** |
| **313.5°** | **140.7°** | **132.4°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia