|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0212** | **Codice R.E.M** | **12615** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO ALUMINIUM SLIM** | | Data : 16/04/2020 15:36:36 |
| Prog. N^ 238 | Marelli Y35B20 Kw 2,2 Hydro | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.979** | 50.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | **2.210** | 90.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **19.72** | **0.00** | **28.24** |
| **88.2°** | **45.4°** | **30.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.40** | **0.00** | **0.57** |
| **353.3°** | **163.7°** | **167.5°** |

Velocità di misura = 605 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta