|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0075** | **Codice R.E.M** | **14914** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO** | | Data : 15/04/2020 09:43:31 |
| Prog. N^ 184 | SIEMENS 1LG4280 N COMM 2020 0075 N REM 14914 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.648** | 110.00 | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 280.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **3.648** | 110.00 | c | 115.00 | rpm | 2975 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.07** | **0.00** | **9.29** |
| **244.2°** | **296.2°** | **321.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.76** | **0.00** | **0.53** |
| **45.6°** | **270.9°** | **250.2°** |

Velocità di misura = 499 rpm

Operatore: Pulciani Pietro

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta