|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0199** | **Codice R.E.M**  | **14950** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **INTERNATIONAL PAPER S.R.L.**  | Data : 18/05/2020 09:50:30 |
| Prog. N^ 198 | CSM M 132L B4 REM 14950  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.684** | 45.00 | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 200.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **3.684** | 45.00 | c | 55.00 | rpm | 1440 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.47**  | **0.00**  | **2.27** |
| **187.7°** | **12.2°** | **11.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.38**  | **0.00**  | **0.37** |
| **180.8°** | **5.7°** | **4.7°** |

Velocità di misura = 571 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta