|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0176** | **Codice R.E.M** | **9503** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IRCE S.P.A.** | | Data : 13/05/2020 15:03:19 |
| Prog. N^ 217 | SICME P132L2 PVA B3 N REM 9503 N COMM 2020 0176 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.854** | 50.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 290.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | **5.272** | 65.00 | c | 190.00 | rpm | 2090 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.97** | **0.00** | **11.86** |
| **164.8°** | **346.5°** | **345.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.37** | **0.00** | **0.74** |
| **231.8°** | **53.1°** | **52.6°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta