|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020-0851** | **Codice R.E.M** | **8363** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ITM** | | Data : 10/12/2021 12:12:25 |
| Prog. N^ 336 | EMF L132 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.490** | 40.00 | a | 80.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 270.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | **5.660** | 60.00 | c | 160.00 | rpm | 3100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **17.20** | **0.00** | **41.71** |
| **163.7°** | **336.0°** | **341.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.01** | **0.00** | **1.91** |
| **31.6°** | **167.1°** | **181.4°** |

Velocità di misura = 642 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta