|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0233** | **Codice R.E.M** | **14968** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PLASCO S.P.A.** | | Data : 11/05/2020 11:30:38 |
| Prog. N^ 232 | ABB REM 14968 POMPA | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.822** | 105.00 | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 275.00 | Peso | 16.00 |
| P2 | **0.763** | 55.00 | c | 60.00 | rpm | 2978 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.088** | **0.00** | **12.545** |
| **251.6°** | **257.2°** | **258.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.030** | **0.000** | **0.342** |
| **53.9°** | **58.2°** | **58.9°** |

Velocità di misura = 529 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con girante e giunto