|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0323** | **Codice R.E.M**  | **15001** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **PLASCO S.P.A.**  | Data : 08/06/2020 12:44:16 |
| Prog. N^ 693 | SOFFIANTE GARDNER DENVER G200 2BH1830 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.194** | 120.00 | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 290.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | **3.185** | 45.00 | c | 50.00 | rpm | 2915 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.93**  | **0.00**  | **16.49** |
| **12.8°** | **183.2°** | **184.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.10**  | **0.00**  | **0.88** |
| **68.1°** | **251.0°** | **250.6°** |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura Ventole