|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0244** | **Codice R.E.M**  | **14965** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **PM3**  | Data : 21/04/2020 14:52:08 |
| Prog. N^ 181 | VENTOLA N°2 diam 580 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.868** | 270.00 | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 540.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | **3.868** | 270.00 | c | 235.00 | rpm | 800 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **17.03**  | **0.00**  | **31.31** |
| **255.9°** | **350.9°** | **23.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.27**  | **0.00**  | **0.63** |
| **63.3°** | **148.3°** | **178.9°** |

Velocità di misura = 540 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con asse e pulegge proprie