|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0147** | **Codice R.E.M** | **14936** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PROMA S.R.L.** | | Data : 13/03/2020 11:52:49 |
| Prog. N^ 191 | ABB DMI225N REM 14936 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.838** | 235.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 955.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **20.748** | 80.00 | c | 90.00 | rpm | 2236 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.4** | **0.00** | **14.3** |
| **35.5°** | **359.8°** | **328.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.9** | **0.0** | **3.2** |
| **33.3°** | **360.0°** | **325.3°** |

Velocità di misura = 401 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con Giunto