**MODULO CONSEGNA DPI**

**DATA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATI LAVORATORE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COGNOME:** |  | **NOME:** |  |
| **MANSIONE:** |  |

**ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONSEGNATI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N°** | **TIPOLOGIA D.P.I.** |  |  | **N°** | **TIPOLOGIA D.P.I.** |
| **Protezione del capo:** | □ |  | Guanti monouso |
| □ |  | Elmetto di protezione | □ |  | Guanti protezione elettrica |
| **Protezione dell’udito:** | □ |  | Guanti protezione chimica – EN 374 |
| □ |  | Inserti auricolari – EN 352/2 | □ |  | Guanti antivibranti |
| □ |  | Inserti auricolari ad archetto – EN 352/2 | **Protezione del corpo e braccia:** |
| □ |  | Cuffie – EN 352/1 | □ |  | Abbigliamento monouso |
| **Protezione degli occhi e del viso:** | □ |  | Abbigliamento fuoco e calore |
| □ |  | Occhiali di protezione – EN 166 | □ |  | Abbigliamento protezione agenti atmosferici |
| □ |  | Occhiali a mascherina – EN 166 | □ |  | Grembiule per saldatura |
| □ |  | Visiere e schermi – EN 166 | □ |  | Abbigliamento alta visibilità |
| □ |  | Maschere per saldatura – EN 169 | **Protezione dei piedi:** |
| **Protezione delle vie respiratorie:** | □ |  | Calzature di sicurezza – EN ISO 20345 |
| □ |  | Facciali filtranti monouso – EN 149:2001 | □ |  | Stivali |
| □ |  | Semimaschere riutilizzabili – EN 140 | **Protezione dalla caduta dall’alto** |
| □ |  | Filtri per semimaschere | □ |  | Imbracatura – EN 361 |
| □ |  | Maschere pieno facciali – EN 136 | □ |  | Cordino di sicurezza – EN 354, EN 355 |
| □ |  | Filtri per maschere – EN 143,EN 141, EN 14387 | □ |  | Dispositivi retrattili – EN 360 |
| □ |  | Autorespiratori (ventilazione assistita) – EN 129412/2 | **Igiene:**  |
| **Protezione delle mani:** | □ |  | Cuffie per capelli |
| □ |  | Guanti protezione meccanica – EN 388 | □ |  | Guanti monouso |
| □ |  | Guanti antitaglio – EN 388 | □ |  | Camice, grembiule |
| □ |  | Guanti per saldatura | **Altro:** |
| □ |  | Guanti protezione termica (freddo) – EN 511 | □ |  |  |
| □ |  | Guanti anticalore – EN 407 | □ |  |  |

Il lavoratore firmando il presente modulo dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuali indicati, di essere stato informato/formato sul loro corretto utilizzo e conservazione e, relativamente ai DPI di III categoria ed agli otoprotettori, di essere stato addestrato dal datore di lavoro circa il corretto utilizzo.

Dichiara inoltre di impegnarsi:

* Ad usarli in modo appropriato e con cura;
* Di segnalare al datore di lavoro, al dirigente, preposto, eventuali anomalie di funzionamento
* Di mantenerli sempre efficienti
* Di non modificare in qualche modo il funzionamento;
* Di richiedere immediatamente la sostituzione in caso di rottura, usura, esaurimento o perdita.

Patrica (FR), \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (firma lavoratore)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma azienda)

 Il RSPP Luca Giovannetti