\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_ReleResetCicloPressa\_X (RESET CICLO PRESSA)

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_ReleResetXPSMC\_Base\_X (RESET XPSMC 60A 1)

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_PsRstSbilancEv\_X (RESET SBILANCIAMENTO)

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_ReleResetXPSMC\_Hand\_X (RESET XPSMC 62A 1)

**CAMBIO STAMPI**

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_PsBloccaCS\_X

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_PsSbloccaCS\_X

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_PsSalitaCS\_X

\_SoM.PressaV01.Application.GVL\_HMI.HMI\_PsDiscesaCS\_X

Modifica per reset pressa



Segmenti 64-65-66 aggiunto “GlobalReset\_X”



Segmenti 322 aggiunto “GlobalReset\_X”

Modifica per cambio stampi:

I\_SelEsclusioneSalvastampo\_X

I\_PsSalitaSlitta\_X

I\_PsDiscesaSlitta\_X

