Sig. Colla Diego

Cell.: 335/6520261

Fisso: 02/57575305

Per salvare parametri su smart card compresi parametri speciali blocco 20 che se vanno persi, velocità linea da potenziometro rimane al minimo:

**SALVA SU SMARTCARD**

MENU’ 0.00 -> 4100 + tasto rosso (100 è il numero di blocco dati in cui salvo i parametri, 4000 è il comando salva);

**CARICA DA SMARTCARD**

MENU’ 0.00 -> 6100 + tasto rosso (100 è il numero di blocco dati da cui carico i parametri, 6000 è il comando carica)