TDT400/82 TDT400/82 POFF COPPIA ESTENSIMETRI CON 25mt CAVOT400-82 TOLEDO

TDTTLM/4/DC TDTTLM/4/DC AMPLIFICATORE TTLM A 24Vdc TTLM-4DC

1037489 1037489 SICK AFS60A-S4PC262144 ABSOLUTE ENCODER

6045001 DOS-1208-GA01 FEM.CON.SHIELD M12-8P

CMT3162x CMT3162X - 15,6"IPS 16,2M Color Touch Screen Quad-Core 32bit RISC CPU 1,6GHz 2 Eth.

015-CEFPR01 015-CEFPR01 - VIPA 015-CEFPR01

007-1AB00 007-1AB00 - morsettiera di alimentazione DC24V max.10°

050-1BS00 050-1BS00 - 1xSSI, RS422 master o slave 8..32bit, 12kHz.. 2MHz

031-1CD30 031-1CD30 - Ingr. Anal. AI 4x16Bit 0...10V (max 7 mod) mors. bus incl.

021-1BF00 021-1BF00 - Ingr. Dig. DI8xDC24V mors.bus incl.

022-1BF00 022-1BF00 - Out Dig. DO 8xDC24V 0,5 A mors.bus incl.

WEI2682130000 WEI2682130000 - IE-SW-EL05-5TX

R5CE0869 R5CE0869 - CASSA 800X600X250 + P.C.

5SY6206-7 INT. MAGN. 2P C 6A 6KA

5ST3060 5ST3060 - BLOCCO PORTA COMPL. NE. IP65 5

3RH2140-1BB40 3RH2140-1BB40 - CONT. AUS. 4L DC 24V. S00.VT

3RT2916-1BB00 3RT29161BB00 - VAR. AC 24-48V. DC 24-70V. S00.