|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0389** | **Codice R.E.M** | **15399** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BUZZI BARLETTA** | | Data : 25/10/2021 08:54:53 |
| Prog. N^ 468 | MARELLI B4C 315 MC6 N\_Rem 15399 Comm 2021 0389 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **12.057** | 150.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 395.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **12.057** | 150.00 | c | 95.00 | rpm | 990 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.8** | **0.00** | **3.4** |
| **213.8°** | **227.8°** | **350.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.4** | **0.0** | **3.6** |
| **197.6°** | **286.9°** | **357.7°** |

Velocità di misura = 460 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta