**Sostituzione cartucce grasso e pacchi batterie su macchine:**

**LINEA 1**

* **VENTILATORE ESAUSTORE 43 N°4 CARTUCCE**
* **VENTILATORE ESAUSTORE 44 N°4 CARTUCCE**
* **POMPA ALIMENTO CALDAIA A N°2 CARTUCCE**
* **POMPA ALIMENTO CALDAIA B N°2 CARTUCCE**

**ISTALLAZIONE PIASTRE PORTA SENSORI SUI MOTORI SOSTITUITI**

**LINEA 2**

* **VENTILATORE CONDENSATORE A N°2 CARTUCCE**
* **VENTILATORE CONDENSATORE B N°2 CARTUCCE**
* **VENTILATORE CONDENSATORE C N°2 CARTUCCE**
* **POMPA ALIMENTO CALDAIA A N°2 CARTUCCE**
* **POMPA ALIMENTO CALDAIA B N°2 CARTUCCE**
* **VENTILATORE ARIA PRIMARIA N°4 CARTUCCE**
* **VENTILATORE ARIA SECONDARIA N°4 CARTUCCE**

**LINEA 3**

* **VENTILATORE ESAUSTORE 43 N°4 CARTUCCE**
* **VENTILATORE ESAUSTORE 44 N°4 CARTUCCE**
* **COMPRESSORE A N°2 CARTUCCE**
* **COMPRESSORE B N°2 CARTUCCE**

**CONTROLLARE LUBRIFICATORE 4 VENTILATORE ARIA PRIMARIA BLOCCATO.**

**AGGIORNAMENTO GETAWAY.**

**SENSORE 4 VENTILATORE ESAUSTORE 44 LINEA 2 NON CONNESSO**