**LISTA CATRUCCE LUBRIFICATRICI DA SOSTITUIRE**

**Linea 1**

* **Ventilatore aria primaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore aria secondaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (C) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (D) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (E) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (F) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (43) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (44) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Pompa alimento caldaia (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa alimento caldaia (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa pozzo caldo (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**

**Linea 2**

* **Ventilatore condensatore (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (C) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Compressore (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Compressore (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (43) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (44) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore aria primaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore aria secondaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Pompa raffreddamento griglie (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa alimento caldaia (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa alimento caldaia (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa pozzo caldo (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**

**Linea 3**

* **Pompa alimento caldaia (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Pompa alimento caldaia (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore condensatore (C) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (43) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore esaustore (44) N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore aria primaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Ventilatore aria secondaria N°4 cartucce + N°4 pacchi batterie**
* **Compressore (A) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**
* **Compressore (B) N°2 cartucce + N°2 pacchi batterie**

**Per un totale di 98 cartucce e 98 pacchi batterie.**

**Lo stesso giorno dell’intervento verrà sostituito in garanzia anche il sensore 3 ventilatore lato giunto montato sul VENTILATORE ESAUSTORE 44 della Linea 1.**

**CONTROLLARE SENSORE 4 VENTILATORE LATO OPPOSTO GIUNTO (VENTILATORE ARIA PRIMARIA LINEA 3)**