|  |
| --- |
| Automazione IndustrialeGestione Macchine ElettricheVendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0979** | **Codice R.E.M**  | **14913** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **240715** | **Codice R.E.M**  | **16702** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 03/03/2025 11:37:49 |
| Prog. N^ 12 | POMPA FLYGT 3153 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.922** | 50.00 | a | 40.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 220.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **5.469** | 45.00 | c | 40.00 | rpm | 1455 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **27.17**  | **0.00**  | **10.08** |
| **39.7°** | **29.5°** | **241.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.44**  | **0.00**  | **1.42** |
| **321.7°** | **303.4°** | **266.4°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NOTE :Equilibrato con girante