|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0979** | **Codice R.E.M** | **14913** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **240715** | **Codice R.E.M** | **16702** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA** | | Data : 03/03/2025 11:37:49 |
| Prog. N^ 12 | POMPA FLYGT 3153 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.922** | 50.00 | a | 40.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 220.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **5.469** | 45.00 | c | 40.00 | rpm | 1455 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **27.17** | **0.00** | **10.08** |
| **39.7°** | **29.5°** | **241.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.44** | **0.00** | **1.42** |
| **321.7°** | **303.4°** | **266.4°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NOTE :Equilibrato con girante