|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250057** | **Codice R.E.M** | **16882** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ELETTROMECCANICA APRILIA** | | Data : 29/01/2025 13:39:20 |
| Prog. N^ 525 | VENTOLA DIAM1120 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.754** | 530.00 | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 300.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **3.754** | 530.00 | c | 365.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **250.30** | **0.00** | **432.41** |
| **3.4°** | **343.8°** | **332.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.46** | **0.00** | **0.33** |
| **97.4°** | **139.4°** | **211.3°** |

Velocità di misura = 308 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con asse e puleggia