|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AVIO_marchio_po_pos.png | **CONTROLLI PERIODICI**  SEMESTRALE | Collaudo automezzo  **SCHEDA N. 13** |

|  |
| --- |
| **Scheda collaudo automezzo**  Ai fini del rilascio del bollino rosso, per l’autorizzazione all’ingresso in area propellenti di stabilimento |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMEZZO TIPO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TARGA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| TIPO MOTORE: | DIESEL/ TURBODIESEL | BENZINA | | MISCELA |
| PER CONTO DELLA DITTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| DA ADIBIRE A: | TRASPORTO ESPLOSIVO | | TRASPORTO GENERICO | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUTO OFFCINA: CONTROLLI MECCANICI (da effettuare su tutti i mezzi di trasporto) | | |
|  | Stato di usura pneumatici | |
|  | Corretto funzionamento luci di arresto | |
|  | Corretto funzionamento luci di direzione | |
|  | Corretto funzionamento freni | |
|  | Corretto funzionamento segnalatori acustici | |
|  | Presenza cinture di sicurezza | |
|  | Revisione specifica per carrelli elevatori (allegare schede) | |
|  | Batteria ricoperta da materiale isolante | |
|  | N° 1 estintore di incendio da kg \_\_\_ a polvere a CO2 | |
|  | Revisione specifica per automezzi per trasporto esplosivo (ATA, carrelli….) (allegare schede) | *SOLO PER VEICOLI AVIO* |
| *FIRMA ADDETTO ANTINCENDIO OFFICINA MECCANICA* | | |

Considerato l’esito dei controlli, si rilascia in allegato il bollettino di accesso all’area propellenti dello stabilimento, con validità fino a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Colleferro, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | FIRMA Resp. Manutenzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |