|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AVIO_marchio_po_pos.png | **CONTROLLI PERIODICI**SEMESTRALE | Collaudo automezzo**SCHEDA N. 13** |

|  |
| --- |
| **Scheda collaudo automezzo**Ai fini del rilascio del bollino rosso,per l’autorizzazione all’ingresso in area propellenti di stabilimento |

|  |
| --- |
| AUTOMEZZO TIPO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TARGA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| TIPO MOTORE: | DIESEL/ TURBODIESEL  | BENZINA  | MISCELA  |
| PER CONTO DELLA DITTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DA ADIBIRE A: | TRASPORTO ESPLOSIVO  | TRASPORTO GENERICO  |

|  |
| --- |
| AUTO OFFCINA: CONTROLLI MECCANICI(da effettuare su tutti i mezzi di trasporto) |
|  | Stato di usura pneumatici |
|  | Corretto funzionamento luci di arresto |
|  | Corretto funzionamento luci di direzione |
|  | Corretto funzionamento freni |
|  | Corretto funzionamento segnalatori acustici |
|  | Presenza cinture di sicurezza |
|  | Revisione specifica per carrelli elevatori (allegare schede) |
|  | Batteria ricoperta da materiale isolante |
|  | N° 1 estintore di incendio da kg \_\_\_ a polvere a CO2  |
|  | Revisione specifica per automezzi per trasporto esplosivo (ATA, carrelli….) (allegare schede) | *SOLO PER VEICOLI AVIO* |
| *FIRMA ADDETTO ANTINCENDIO OFFICINA MECCANICA* |

Considerato l’esito dei controlli, si rilascia in allegato il bollettino di accesso all’area propellenti dello stabilimento, con validità fino a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Colleferro,li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | FIRMA Resp. Manutenzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |