|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0375** | **Codice R.E.M** | **13635** |

**COLLAUDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : BUZZI UNICEM | | Data : 25/05/2017 14:05:01 |
|  | REOSTATO SAET TIPO RLM3 V.1350 A.1101 | |

|  |  |
| --- | --- |
| COLLAUDO | ESITO |
| COLLAUDO LEVERISMI MOVIMENTI MECCANICI | **OK** |
| COLLAUDO FINECORSA DI SALITA E DISCESA DELLE RESISTENZE | **OK** |
| COLLAUDO DEI CONTATTI DI EXTRACORSA | **OK** |
| COLLAUDO FUNZIONALITA’ AUTOMATICA E MANUALE DI INSERIMENTO E DISINSERIMENTO | **OK** |
| COLLAUDO DEI CODOLI DI ENTRATA E USCITA DEL REOSTATO CON TENSIONE APPLICATA IN AC 2E+1000 | **OK** |
| FORNITURA DEI SALI PER LA PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE REOSTATICA | **OK** |

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_