Con la presente si richiede la migliore offerta tecnico economica per l’urgente manutenzione straordinaria per la riparazione del motore, di seguito descritto.

Le caratteristiche tecniche del motore in corto circuito sono:

1. Motore marca Marelli – tipo 280 M/4;
2. Potenza 132 KW;
3. Tensione 400V – 248°;
4. Giri/min. 1470;
5. Anno costruzione 1983.

Le lavorazioni richieste sono il riavvolgimento dello statore, la sostituzione dei cuscinetti superiore ed inferiore (marca SKF), salvo diverse problematiche riscontrabili solo dopo la verifica dello stesso e che dovranno preventivamente essere comunicate al Consorzio per approvazione.

Il motore è visionabile c/o l’Impianto irriguo della Valle di Terracina in Via Appia Nuova snc – 04019 Terracina LT, coordinate GoogleMaps **41.299389, 13.225698**.

Per il sopralluogo, da farsi entro e non oltre il giorno 01/02/2019, contattare il Capo Settore Impianti PI Domenico D’Antonio al numero 335/1819891 o in alternativa il collaboratore tecnico PI Michele Giordani al numero 335/1819919.

La migliore offerta sarà positivamente valutata oltreché sul prezzo anche sulla tipologia di ricambistica offerta e sulla tempistica di riparazione e riconsegna.

Il ritiro e la riconsegna del motore è a carico della ditta aggiudicataria.

Il preventivo dovrà contenere l’elenco di ogni singola lavorazione offerta e singolarmente quotata.

Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo pec bonifica.gare@pec.it, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 05/02/2019**.

La modalità di pagamento è 60gg dffm, tramite bonifico bancario.

L’emissione della fattura potrà avvenire successivamente al collaudo di prova del motore.

Cordiali saluti

DIRETTORE AREA TECNICA

*ing. Luca Gabriele*

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
C.so Matteotti, 101 – 04100 Latina
Ufficio: +39 0773.466428
Mobile: +39 335.1819882

Fax-mail: +39 0773.482032

E-mail: *l.gabriele@bonifica.latina.it*