Saqr-Atex, una procedura per la certificazione della sicurezza dei materiali riparati

È in questo contesto che Ineris ha istituito, in consultazione con utenti, produttori e riparatori, una procedura di certificazione volta a garantire la sicurezza delle apparecchiature riparate. Questa procedura è denominata Saqr-Atex per "Sistema di garanzia della qualità dei riparatori di apparecchiature da utilizzare nelle atmosfere EXplosibles".

Saqr-Atex è un sistema di certificazione volontaria di officine il cui sistema di riferimento è stato depositato presso la sottodirectory di qualità dei prodotti industriali del Ministero dell'Industria (Squalpi) ed è stato oggetto di un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 luglio 2000. Garantisce all'utente il livello originale di sicurezza delle sue apparecchiature.

Esistono, infatti, due tipi di certificati Saqr-Atex:

- un certificato di idoneità rilasciato alle persone;

- un certificato di conformità rilasciato all'officina riparazioni.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

I vantaggi della certificazione

Una volta certificato, il riparatore beneficia di un'assistenza tecnica privilegiata fornita dagli esperti Ineris per garantire che l'apparecchiatura, una volta riparata, rimanga conforme alle normative.

Sebbene l'approccio Saqr-Atex sia stato inizialmente sviluppato su richiesta di Charbonnages de France per le sue esigenze, è stato, fin dall'inizio, generalizzato a tutti gli utenti di apparecchiature per atmosfere esplosive nelle industrie del gas, del petrolio e del gas. , chimica, agroalimentare, ecc.

Per gli utenti che richiedono la competenza e l'impegno di riparatori specializzati, la certificazione Saqr-Atex è una garanzia di sicurezza, qualità e tracciabilità. Consente alle aziende o ai servizi coinvolti nella riparazione o manutenzione di apparecchiature utilizzate in atmosfere esplosive di ottenere il riconoscimento delle proprie competenze in un campo tecnologico specializzato.

Sebbene volontario, fornisce una risposta concreta ad alcuni dei requisiti minimi della Direttiva Atex 1999/92 / CE che specifica in particolare che le apparecchiature utilizzate nelle aree a rischio di esplosione vengono mantenute tenendo conto della sicurezza.

Il crescente successo della certificazione

La certificazione Saqr-Atex sta diventando sempre più popolare tra le aziende coinvolte nella riparazione dell'hardware Atex. In due anni, Ineris ha rilasciato 34 certificati di conformità e 119 certificati di competenza. Ad oggi sono in corso 49 domande di certificazione di conformità e oltre 100 certificati di competenza. Alcuni produttori, come Leroy-Somer, hanno anche avviato questo processo per qualificare il loro centro di riparazione.

Bernard Piquette

Ineris - vicedirettore, ramo di certificazione