Patrica 26/03/2018

Spett.Le NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata

Via Anna Maria Adoni, 1

43121 Parma – Italia

Sede Impianto: Napoli Nord

S.P. Succivo - Marcianise

81030 Orta di Atella (NA)

Alla cortese attenzione del Sig. Mormile Antonio

* ***N. Prev. REM 2019/0196.***

***OGGETTO****:* ***RIFERIMENTO ALL’OFFERTA N.0131***

***Vs. RIF****. SERVICE MANUTENTIVO SU PARCO MOTORI INSTALLATI PRESSO L’IMPIANTO DI NAPOLI NORD DOCUMENTO ROFF006/018/19VIC*

*Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto alla offerta 2019/0131 già nelle vostre mani concordati con il vs. personale tecnico.*

***Motore TIBB QUX450ib4 N°.M200233/1 Kw.410 G.1490 V.6000***

1. *I cuscinetti da Noi ipotizzati in offerta in quanto non era possibile rilevarli nel sopralluogo effettuato dal nostro tecnico sono 6218C3 su entrambi i lati del motore in realtà quelli trovati in fase di riparazione sono 6324MC3 e NU324EM1AC3; la cosa comporta un aggravio di costi essendo il cuscinetto in bronzo migliore dal punto di vista della robustezza meccanica ma molto più costoso. I perni in bronzo della morsettiera sono sfilettati per cui devono essere ricostruiti nuovi e saldati sui cavi esistenti* ***Totale differenza €.1150,00+iva***
2. *La sede del cuscinetto sull’albero lato giunto è sopra la quota max ammessa secondo le tabelle SKF e va ripristinata* **Totale lavoro ……€. 90,00+iva**
3. *Le calotte sia lato comando che lato ventola vanno ripristinate.*

***Costo Singola Calotta €.150,00+iva Totale compl.€.300,00+iva***

1. *Le rondelle isolanti in micanite montate sotto gli isolatori ceramici sono completamente usurate e vanno ricostruite.* **Totale lavoro ……€. 90,00+iva**

**PAGAMENTO:**

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA

**CONSEGNA**

DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.

**GARANZIA:**

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO che deve essere realizzata da tecnici competenti e con attrezzature laser in grado di GARANTIRE UN allineamento corretto E DOCUMENTABILE.

***N.B.***

***PER TUTTE LE MACCHINE:***

*Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.*

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l’occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

 REM S.R.L.