09.11.2021  
Spett/le Ditta : R.E.M. srl

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

+39.0775 830116

+39.0775 839345

[http://www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it/) [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Sig. Spaziani

**TORNIO PARALLELO Mod.** [**TORGIM**](https://www.bentivogliomacchineutensili.it/it/marchi/torgim.htm)

Altezza punte sul banco mm.400

Altezza punte ammesso sul carro mm.300

Distanza punte mm.5000

Larghezza del bancale mm.415  
Larghezza dell'incavo mm.450

Max diametro tornibile sul banco mm.825  
Max diametro tornibile sull'incavo mm.970  
Max diametro tornibile sulla slitta mm.600

Attacco naso mandrino: ASA 8  
Diametro vite madre mm.45  
Diametro canotto contropunta mm.80  
Cono morse della contropunta N.5

Potenza motore HP 15  
Potenza elettropompa HP 0,20

Macchina completa di:  
-Avanzamenti rapidi sul carro  
-Mandrino autocentrante pneumatico G.S. diam. mm 320 3+3  
-Torretta portautensili  
-Contropunta  
-Impianto refrigerante  
-Tabella di filettatura  
-Macchina a guide ricoperte

MACCHINA USATA vista e piaciuta

Resa F.co partenza

Costo euro 36.000,00 + iva



![Immagine che contiene camion, terra, parcheggiato, dispositivo

Descrizione generata automaticamente]()