C E M P  S.r.L

Spett/le R E M  S.R.L:      c.a Egr Mr Sèpaziani

Offerta N C/620  del  03 07 2017

A)  Motore asincorno trifase CEMP  Antideflagrante ATEX

     **ATEX II 2 G  Ex-d IIB T 4**   Proetzioen IP 55 isolamento classe F ser S 1

     dimensioni a norme

**AB 30 280 S 2  Kw  75   2 poli  giri 2982   V 500/865  50 Hz**

                            forma costruttiva B 3 att a piedi                         cad euro   5.780,00  netto

                            massa c.a kg 842

variante

B)  Tutto come pos,. A ma in classe energetica IE 2 alta eff.           cad euro   6.180,00 netto

Consegna 25/30 gg salvo meglio resa franco partenza stab CEMP  SEnago -MI-

pagamento con voi in uso