Per il motore Evd  a  2 poli Kw 75 ,,,,posso proporti quanto sotto pronto in c.a 10 gg.....

prima non si riesce pe rla tensione a V 500

valuta   saluti Alberto Cagnassi

Ciao Alberto

**NS.OFFERTA E0919-17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.tà | Tipo Marelli | kW | Poli | Forma | Volt | Hz | Eff. Class | Esecuzione ATEX | Varianti | Prezzo | Consegna |
| 1 | D5C 280S2 | 75 | 2 | B3 | 500 Δ | 50 | IE3 | II 2G Ex d IIB T4 Gb | Trattamento anticorrosione superfici interneTropicalizzazione  Ingrassatori N° 3 PTC in scatola principale | € 9.340,00+ IVA | 10 Giorni S.V. |

ALLEGATI :

Datasheet

Disegno

DOCUMENTAZIONE :

Dichiarazione CE
Certificato CESI-ATEX
Manuale

CONDIZIONI COMMERCIALI: DA DEFINIRE

SALUTI

GIANLUCA