**LENZE ITALIA S.R.L.**

Spett/le R.E.M. S.r.L.  c.a Egr Mr C Spaziani

proposta n L/301  del 14 05 2019

Buongiorno, proponaimo il motoriduttore -completo- come quello richiesto - si tratta di macchine di serie superata ancora

fornite come ricambi....di seguito vi proponiamo attuale alternative - nuova serie stesse caratteristiche "migliorative"

15830356

  Forma riduttore                  GKS07-3

  Motore                           m200-P132L4

  Pezzi assemblati al riduttore    Mont. diretto (Int. motore)

  Potenza nominale                 7,5 kW

  Velocità in uscita               98,7 r/min

  Coppia di uscita                 690 Nm

  Capacità di carico               1,51

  Tensione nominale                400 /     V +-10%

  Frequenza nominale               50 HZ

  Rapporto di trasmissione         14,798

  Posizione di montaggio           A

  Prot.contro corr. superficie     OKS-S (Small; C1)

  Colore                           RAL 7012 = grigio basalto

  Tipo                      **GKS07-3M HBR 132CL4**

  Albero di uscita                 H - albero cavo 50 mm

  Forma di costruzione riduttore   B - con piede , senza centragg

  Flangia lato uscita              R - senza flangia

  Braccio di reazione, posizione   sul foro filettato 3/90°

  Tipo d. lubrificante             CLP 460

  Elementi ventilazione            montato

  Codice-Motore                    M20AP132L045E00CT

  Tipo motore                      IE3- Motore trifase m200

  Corrente nominale                14,8 A

  Fattore di potenza               0,81

  Coppia nominale                  49,4 Nm

  Velocità nominale                1460 r/min

  Classe di isolamento             F

  Ciclo di funzionamento           S1

  Protezione esterna               IP55

  Morsettiera                      in posizione 2

  Tipo di raccordo                 Standard

  Ventilazione                     Autoventilatore

  Protezione motore                TKO (Termocontatto, NC)

**Cad € 3.815,00 netti**

Consegna  5 settimane

16135806

Serie riduttore                  Motorid. ortog. leggero g500

Riduttore                        **g500-B1500**

Motore                           m550-**P132/L4**

Potenza nominale                 7,5 kW

Frequenza nominale               50 HZ

Rapporto di trasmissione         15,111

Velocità in uscita               97,7 r/min

Coppia di uscita                 696 Nm

Capacità di carico               2,16

Momento d'inerzia                351,326 kgcm2

Montaggio motore su riduttore    Mont. diretto (Int. motore)

Posizione di montaggio           A

Protezione esterna               IP55

Prot.contro corr. superficie     OKS-S (Small; C1)

Colore                           RAL 7012 = grigio basalto

Codice-Riduttore                 G50BB215MHBR3C00

Albero di uscita                 H - albero cavo 50 mm

Forma costruttiva                B - con piede , senza centragg

Flangia di uscita                R - senza flangia

Braccio di reazione              sul foro filettato

Braccio di reazione              in posizione 3

Angolo del braccio di reazione   90 °

Elementi ventilazione            montato

Lubrificante                     CLP 460

Quantità lubrific. riduttore     3,7 l

Pasta di montaggio               Non in dotazione

Codice-Motore                    M55AP132L045E00CT

Classe di efficienza             IE3

Velocità nominale                1477 r/min

Coppia nominale                  48,5 Nm

Tensione nominale                230 / 400 V

Corrente nominale                25.50 / 14.70 A

 Fattore di potenza               0,83

Ciclo di funzionamento           S1

Tipo di raccordo                 Morsettiera

Morsettiera                      in posizione 2

Classe di isolamento             F

Protezione motore                TKO (Termocontatto, NC)

Ventilazione                     Autoventilatore


Coppia di frenatura              0 Nm

Codice motore C86                1712

Potenza motore                   0 kW

**cad  € 1.950,00  netto**

Consegna 5 settimane



Resa franco partenza satb Lenze Germania  trasporto addebitato in fattura per il 2% valore merce

*A disposizione per eventuali chiarimenti in merito*

*Cordiali saluti /*

*A. Cagnassi*