SICME MOTORI S.R.L.

Spett/le  R.E.M. SrL    c.a Egr Mr Spaziani

Offerta S 270  dle 29 04 2019

Vi proponiamo  motore a corrente continua SICME

A)   Motore SICME RA 132 NS PVA/B3

       protezione IP 23 isol cl F serv S 1

      ventilazione IC06 tramite elettroventilatore addossato (v400/50hz)

      tensione di armatura V 420  corr A c.a  63,6  ecc. V 310

      Kw  19,8   giri 1650   (V. 400 18,8  1520)

     forma costruttiva  B 3   albero dim 48x100 ( come Baumuller)    cad euro  2.550,00  netto

varianti

b) attacco dinamo con albero cavo                    +     euro   45,00

c) atta. dinamo con lanterna e giunto                                 100,00

d) forma costruttiva B 5                                                         140,00

e) cuscinetto anteriore a rulli                                                110,00

il motore SICME risulta più corto del precedente

 foratura piedi anteriore stessa mm 216    laterale RA -330 ( baumuller 510?)

consegna 6/7 sett d.r.o.salvo melgio  Resa franco partenza stab

Pagamento con voi in uso

distinti saluti  A Cagnassi