FIMET MOTORI & RIDUTTORI S.R.L.

Spett/le REM SRL  c.a Egr Mr Carlo Spaziani

Proposta n 662  del  20 10 2021

Motore asincrono trifase FIMET dimensioni a norme  carcassa ghisa  costruzione standard

classe energetica IE 3

protezione IP 55 isol cl F serv S1  PTC negli avvolgimenti Cuscinetto sfere.

1HM-1 355 M 4  Kw 250  4 poli    V 400/690 50 hz

forma costruttiva  B 3   massa c.a kg 1810

                                                              Cad   8.700,00   euro unit.

Produzione 10 settimane, salvo meglio.  resa franco partenza

imballo standard su pallets al costo    altre condizioni con voi in uso