Per il motore controlla l’ altezza d’ asse .

Il senso di rotazione è antiorario visto lato accoppiamento

Altezza d’ asse : 355mm.  -  albero  :  80x170mm.

**Ti posso fare €uro 12.000,00**

Saluti

Giuseppe Noè

**Comelmar motors srl**

Via Fra Pampuri, 17 - Loc. Mendosio

20081 Abbiategrasso (Mi) – Italy

Tel.  +39-0294964134

Fax  +39-029462618

Cell +39-3355366985

E-mail: [noe@comelmar.it](mailto:noe@comelmar.it)

Internet: [www.comelmar.it](http://www.comelmar.it/)

PEC: [comelmarmotors@legalmail.it](mailto:comelmarmotors@legalmail.it)