SICME MOTORI S.R.L.

Spett/le  R E M  SRL

Proposta N S/641  del 15 11 2019

In riferimento al precedente ordine , si tratta di motore di serie superata,ancora fornito come ricambio

1. Motore a corrente continua SICME **P 132 NX 2 PVA/B3**

Come precedente matricola 0016/17

Armatura 440 In 87   ecc 360

Kw 33,6   giri 2350

Completo di dispositivo controllo mancata ventilazione

Dispositivo controllo usura spazzole – portelle trasparenti

Form B 3 albero dim 38x80 mm

Quote piedi A=216  B=445                   Cad euro  4.130,00  netto

Vi proponiamo in alternativa nuova produzione

1. Motore a corrente continua SICME tipo **RA 132 NM d PVA/B3**

Ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore

Protez IP 23 isol cl F serv S 1

Predisposizione attacco dinamo

Tensioen armatura V 440  In89,5   ecc V 360

Kw 35,3  giri 2300

Completo di dispositivo controllo mancata ventilazione

Dispositivo controllo usura spazzole

Forma B 3  albero diam 48x110 mm

Quote A= 216  B=375                      Cad euro  3.000,00 netto spec

   c) albero spec. Diam 38 x 80 mm                         300,00  nt.

Vedi cataloghi vs mani

Consegna 6 sett.slvo meglio   altre cond con voi in uso

saluti

1. Cagnassi

SICME MOTORI S.R.L.

Tel.+39-081 5526477     347 3634196

Fax+39-011-4500047

a.cagnassi@libero.it