IE2

EA 280S4

EURO 4.600 UNIT

IE3=IE2+5%

PRODUZIONE 8 SETTIMANE.

MA ABBIAMO ANCHE PRONTO IL SEGUENTE MOTORE:

|  |
| --- |
| 1EA-1 280S4 690/400-50 B3 IE2 |
|  |  | AC MOTOR 1EA-1 280 S 4 B3 IE2 690/400V 50HZ MOTORE SENZA VERNICE DI FINITURA MA CON UNA MANO DI FONDO EPOSSIDICO DOPPIA IMPREGNAZIONE ISOLAMENTO RINFORZATO PER INVERTER CLASSE ISOLAMENTO "H"; VENTILAZIONE ASSISTITA TRIFASE; PROTEZIONE TERMICA CON TERMORIVELATORI A TERMISTORI PTC; 75KW 1480RPM EFFICENZA MINIMA 94,0 |

EURO 3.400 PER UN PEZZO.

SCONTO DEL 3% SE 2 PEZZI.

PORTO ASSEGNATO

PORTO FRANCO SE MI ORDINI ALTRI MOTORI PER STOCK.

Stefano Manassero

Director

FIMET MOTORI & RIDUTTORI S.R.L.

since 1910