Gentile Sig. Spaziani ,
con riferimento alla Vostra richiesta di offerta , alla nostra proposta ed alla conversazione telefonica intercorsa in data 25/06/2019 , di seguito
Vi riassumiamo la proposta in edizione finale :

Motore tipo : A6C 225 M 2
KW 45
POLI 2
IM V1 con tettuccio parapioggia
SAFE AREA
EFFICENZA SECONDO IEC 60034-30 = IE3
VOLT 400
HZ 50
6 MORSETTI COLLEGAMENTO A TRIANGOLO
Accessori a corredo :
- ingrassatori DE & NDE
- scaldiglia volt 230/50 Hz monofase con terminali in main t.box
- foro scarico condensa DE
- tropicalizzazione avvolgimenti

A corredo del materiale saranno inviati anche :
Documentazione std. Marelli (a 4 weeks da ordine) composta da :
- data sheet
- disegno di ingombro con schemi elettrici
- curve coppie e correnti in funzione dei giri
- manuale uso ed istruzioni
- dichiarazione CE
Test std. Marelli (alla consegna) composta da :
- Bollettino collaudo : sequenza fasi  + test resistenza isolamento avvolgimenti +
  high voltage test + prova a vuoto a tensione nominale

**Condizioni commerciali :**
Prezzo netto unitario: 1.670,00  €/cad
Consegna: 9/10 settimane lavorative (da aggiungere altre due settimane se coinvolto
                  il mese di Agosto)
Resa : EX WORKS MARELLI - Arzignano (VI) - Caricato su mezzo
Imballo : std Marelli idoneo camionabile su pallets
Garanzia : 12 mesi
Pagamenti : RI.BA 30 GG D.F.F.M

**NOTE :**
Come gia' evidenziato nella proposta del 27/03/2019 , sfortunatamente non possiamo
offrire la serie A4Q (come da targa allegata) in quanto ormai fuori produzione.
Si riporta quindi in alternativa la nostra proposta tecnica preliminare in sostituzione al
modello riportato. Trattasi di un motore in classe energetica IE3, di medesime performance
e options considerate identiche al codice targa da voi riportato.
Si allega la documentazione preliminare (valida ai fini accoppiamento) per Vostra visione
e benestare prima che sia inviato il Vostro ordine.