Buongiono Sig. Spaziani,

faccio seguito alla telefonata intercorsa per formulare offerta:

Per motore 75 kw @1500 rpm

Giunto idrodinamico Turbostart 445 L/E

per albero motore d. 75 mm

Fusioni in lega di alluminio

Altri particolari in acciaio

Equipaggiato con giunto di allineamento E 60 (non forato)

Olio e vite di fissaggio

Prezzo a Voi riservato: € 2150,00

Giunto idrodinamico Turbostart 445 L/E-3

per albero motore d. 75 mm

Fusioni in lega di alluminio

Altri particolari in acciaio

Equipaggiato con giunto di allineamento E 60/3 (consente la sostituzione degli elementi elastici senza spostare il motore)

Olio e vite di fissaggio

Prezzo a Voi riservato: € 2280,00

Optional: giunto di allineamento forato: € 55,00

Guarnizioni in viton e tappo fusibile 175°: € 55,00

Termine di consegna: 10/15 gg da ordine

Imballo: al costo

Resa: a Vs carico

Pagamento: trattandosi di primo ordine richiediamo il 50% dell'importo in anticipo ed il restante 50 % con r.b. 30gg.

Allego disegno dimensionale.

Ringraziamo per la richiesta rimaniamo in attesa di un Vs riscontro.

Cordiali saluti / Best regards

Daniele Stagni

NEW TURBOSTART SRL

Telephone number : + 39 02 70308120

Web-site : [www.newturbostart.com](http://www.newturbostart.com/)