**VERIFICA APPRENDIMENTO DELLA FORMAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | SEDE DELLA VERIFICA: |
| RESPONSABILE: | LAVORATORE: |
| ARGOMENTO: TEST DI VERIFICA PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE | |

Il carico massimo trasportabile è definito:

* Dall’esperienza del carrellista.
* Dal diagramma delle portate presente sul carrello elevatore

Prima di iniziare il lavoro con il carrello elevatore, il carrellista:

* Verifica il buono stato del mezzo e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
* Non procede con nessuna verifica.

Se si riscontrano delle anomalie di funzionamento, il carrellista deve:

* Concludere il lavoro, cercando di non aumentare il danno.
* Fermare il mezzo e avvertire il suo superiore.

Trasportando materiali di peso e forma differente, il baricentro:

* Non cambia, essendo influenzato solo dal peso e dalle dimensioni del mezzo.
* Si sposta verso l’oggetto più pesante.

Aumentando la distanza del carico dalla piastra porta-forche, la capacità di carico:

* Diminuisce.
* Rimane invariata.

Durante il trasporto di un carico ingombrante e che limita la visibilità, il carrellista:

* Procede in retromarcia.
* Procede a marcia avanti suonando il clacson per avvertire i colleghi del pericolo.

Durante il trasporto di un carico in discesa, il carrellista:

* Procede in retromarcia.
* Procede a marcia avanti con le forche alte

Durante il prelievo e lo stoccaggio di carichi, il carrellista:

* Chiede sempre a un collega di guidare le operazioni da terra e vicino al mezzo.
* Presta la massima attenzione alle persone presenti, chiedendo loro di allontanarsi.

La portata massima del carrello:

* Può essere superata se il carico trasportato è di piccole dimensioni.
* Non deve mai essere superata.

Nel parcheggiare il carrello elevatore, il carrellista:

* Lascia il mezzo dove capita se il suo turno di lavoro è finito.
* Parcheggia il mezzo negli spazi stabiliti e con le forche a terra

FIRMA DEL LAVORATORE:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_