Buona sera Sig. Mizzoni,   
  
nel ringraziarla per l'accoglienza riservatami le comunico che il motore richiesto MA-180PEBB5R9002 non è più in produzione è stato sostituito dal seguente codice che ha lo stesso ventilatore e stesso encoder:   
  
**MS-54180PEB-30-B01T2-0002**   
Hauteur d'axe (size): 180P   
Bobinage (winding) : EB   
Tension nominale (rated voltage) : 400 VAC   
Vitesse nominale (rated speed): 650 tr/mn   
Puissance nominale (rated power) : 43 kW   
Couple nominal (rated torque ) : 632 Nm   
Courant nominal (rated current) : 82 A   
Frequence nominale (rated frequency) : 22.8 Hz   
Vitesse à Puissance nominale (speed at rated power) : 800 rpm   
Vitesse maximale (max speed) : 4500 rpm   
Protection : IP54   
Ventilation axiale orientée à gauche PVPA2 (PVAP2 axial fan turn on the left side) :   
 3 x 400VAC 50Hz 2.2 kW 4.51 Amps 84dB   
Position de montage : B35   
Sans Frein  (without brake)   
Roulement à billes (Ball bearing)   
Arbre claveté standard (Shaft with key) : D60 x 140   
Protection thermique PTC (PTC thermal probe)   
Boite à bornes sur le dessus (terminal box on the top side cable gland on the right)   
Codeur incremental Sick  2048 points (2048 ppr incremental encoder)   
Peinture noire (black paint)   
Masse (weight) : 550 kg   
  
Prezzo netto Euro 7300,00/cad+IVA   
  
Tempi di consegna 30gg lavorativi data ordine   
  
Altre condizioni da definire.   
  
Mi confermo a piena disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.   
  
Distinti saluti.   
  
Michelangelo Matullo   
**Automation Account Manager**   
**Central South Italy**   
  
Tel +39 02451921  mobile +39 348 7805504    
[michelangelo.matullo@parker.com](mailto:michelangelo.matullo@parker.com) -  <www.parker.com>   
  
Parker Hannifin Italy S.r.l.  
Via Privata Archimede 1 Corsico 20094 (MI) - ITALY