**Da:** a.cagnassi@libero.it [mailto:a.cagnassi@libero.it]
**Inviato:** lunedì 7 maggio 2018 19:50
**A:** 'PRODUZIONE REM MOTORI'
**Cc:** Antonella
**Oggetto:** I: rdo

**Da:** a.cagnassi@libero.it <a.cagnassi@libero.it>
**Inviato:** lunedì 7 maggio 2018 19:46
**A:** 'PRODUZIONE REM MOTORI' <produzione@rem-motori.it>
**Cc:** Roberto Marchisio (marchisio@sicmemotori.com) <marchisio@sicmemotori.com>
**Oggetto:** R: rdo

SICME MOTORI S.R.L

Spett/le REM S.r.L.     c.a Egr Mr Mizzoni

Offerta N. S/ 402  del 7 05 2018

A) Motore a corrente continua SICME  tipo  RA (MM) 132 L.

Protezione IP 23  isol cl F serv S 1

Ventilazione assistita IC 06 tramite elettroventilatore addossato (v400/50Hz) + filtro entrata aria

Klixon di protezione

Tensione di armatura V 400  tensione di eccitazione V 220

Kw 30,8  giri 1710  ( Kw 33 giri 1880)

Forma costruttiva B 3  albero motore dim 48        cad euro     2.700,00  netto

Accessori

a) Attacco dinamo/encoder                                            cad euro         95,00  netto

b) Cuscinetto a rulli                                                                                  100,00    =

Consegna 5 sett d.r.o.    resa franco partenza stab SICME

Altre cond con voi in uso

Distinti saluti A Cagnassi

**Da:** PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
**Inviato:** lunedì 7 maggio 2018 17:24
**A:** a.cagnassi@libero.it
**Oggetto:** rdo
**Priorità:** Alta

Ci occorre prezzo e disponibilità per un motore in sostituzione del

MOTORE ANSALDO GH132M N.56208/3288.7 KW.31,2  G/min1880  400V  89A  IND 220V 2,88A  IM B3 IC17

Oppure se ne avete uno simile con le stesse caratteristiche tecniche.

In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti.

          Maurizio Mizzoni

     Ufficio Produzione R.E.M. srl

            VIA FERRUCCIA 16/A

             03010 PATRICA (FR)

             P.IVA 02240470605

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

                Cell. 3939492316

email: produzione@rem-motori.it

sito web [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it/)