**Da:** alberto cagnassi [<mailto:a.cagnassi@libero.it>]   
**Inviato:** venerdì 6 marzo 2020 10:48  
**A:** 'AMMINISTRAZIONE REM MOTORI'; 'SPAZIANI CARLO '  
**Cc:** 'Roberto Marchisio'  
**Oggetto:** R: RDO 1573

SICME ORANGE1 S.R.L.

Spett/le R.E.M. S.r.L.

Proposta n S/138 del 6 03 2020 vs rich RDO 1573

Il motore richiesto è di serie superata , ma ancora realizzabile e fornibile

A) Motore a corrente continua SICME tipo **P 132 NX 2 PVA/B3 spec.**

**Come precedente matricola 0016/17 (**vs prec. Ord. 0402 del 2016 )

Protez IP 23 S isol cl H serv S 1 ventilazione assistita. IC06

Klixon di protezione predisposizione attacco dinamo tachimetrica

Tensione di armatura V 440 tensione ecc sep. 360 / 180

**Kw 33,6 giri 2350**

>albero speciale maggiorato diam 48 k6 x 110 mm

>foratura piedi laterale speciale quota 2B” portata a mm 482

Forma costruttiva B 3

+ dispositivo controllo mancata ventilazione

+ Controllo usura spazzole

+ portelle ispezione trasparenti

CAD euro 3.700,00 netto spec.

Consegna 7/8 sett. salvo melgio Resa franco partenza stab SICME

Altre condizioni con voi in uso

Motore di fornitura fatturazione garanzie SICME ORANGE1 SRL

Distinti saluti A Cagnassi

SICME ORANGE1 Srl

*R.E.M.  s.r.l.*

*R.E.M. srl*

*Via Ferruccia 16/A 03010 Patrica (FR)*

*Tel.0775/830116-Fax 0775/839345 P.I. 02240470605*

[*email:amministrazione@rem-motori.it*](mailto:email:amministrazione@rem-motori.it)