Sptt/le  R.E.M. Srl  c.a Egr Mr Carlo Spaziani

Egr Carlo di seguito proposta EMAS per il motore intercambiabile al Marelli

**NS.OFFERTA T116-20**

**N° 1 – MOTORE CC**

NS. TIPO **LDH 132 M**

**2,2 Kw – 260 VARM  – 1650 GIRI/1 potenza costante**

**ECCITAZIONE: 250 VOLT ECC  – RENDIMENTO 92,0%**

FORMA **B3B5 MONTAGGIO**– PROTEZIONE **IP54** – RAFFREDDAMENTO **IC00**

**VARIANTI OPZIONALI COMPRESE:**

* *Klixon su avvolgimenti*
* *Intercambiabilità meccanica a motore MARELLI G3E132M FUORI PRODUZIONE*
* *Attacco dinamo tachimetrica REO444*

**COSTO Cadauno : €URO..........4.355,00 + IVA**

CONSEGNA: 7 SETTIMANE DA ORDINE ESCLUSA CHIUSURA NATALIZIA (2 SETTIMANE)

BUONA SERATA



EMAS ELETTROMECCANICA SRL

**Dott. Gianluca Caruso**