SICME ORAMGE1 SRL

Spett/le R.E.M. SRL  c.a Egr Mr Carlo

Proposta N. S/451  del 8 10 2020

Vs richiesta motore gr. 400  con

Tens arm.          Giri                     Kw

19…470      10…1230           5,2….640

       470     1230..1420                   640

Per queste caratteristiche SICME è nella taglia 355……per vs comodità vi proponiamo anche taglia 400

Che sarà declassato…

Motori a corrente continua SICME   protezione IP 23 S  Isolamento classe H  serv S1

Ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore (V400/50hz) + filtro

Sistema di controllo mancata ventilazione

Predisposizione attacco dinamo     portelle di ispezione trasparenti

Avvolgimento di compensazione   cuscinetto anteriore a rulli (se richiesto)

Eccitazione  310…180 V    forma costruttiva  B 3

**RA 355 KR7 PVA/B3**

Albero motore 110x210 mm                                                  cad euro    38.500,00   netto

**RA 400 KR PVA/B3**

Albero motore 130x250 mm                                                 cad euro     46.500,00   netto

Albero a dimensioni speciali                                                cad euro           580,00   net

Controllo usura spazzole                                                                                  400,00      =

Consegna  12 sett. salvo meglio  resa franco partenza stab SICME

Pagamento da convenirsi con anticipo all’ordine

cordiali saluti/best regards

**A Cagnassi**  
sudItaly - Sicme 01  
tel. +39 0815526477  
mobile +39 **3473634196**

**indirizzo @ :** [a.cagnassi@libero.it](mailto:a.cagnassi@libero.it)