**SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL COLLETTORE IN BASE AL SISTEMA DI AVVIAMENTO DEL MOTORE.**

**Archi di collegamento in cortocircuito dei perni del collettore**

**B Per l’utilizzo del motore co avviamento attraverso un reostato, scollegre gli archi di collegamento**

B

**A Per l’utilizzo del motore co avviamento attraverso un reostato, scollegre gli archi di collegamento**

B

**CPer l’utilizzo del motore co avviamento attraverso un reostato, scollegre gli archi di collegamento**

B

**Per l’utilizzo del motore con inverter lasciare gli archi A, B, C, di cortocircuito dei perni del collettore, collegati e togliere le spazzole dai cassetti portaspazzole.**

**Per l’utilizzo del motore con avviamento attraverso un reostato, scollegare gli archi A, B, C, di cortocircuito dei perni del collettore e inserire le spazzole nei cassetti portaspazzole.**